*********************************************************************************
Platzhalter-Projekt für TIA-Portal V15:
 
S7-LAN besitzt folgende EInstellung:
IP-Adresse:   10.1.83.227
Subnetmaske:  255.255.255.0
Busparameter:
  Typ:        MPI
  Baudrate:   187,5 KBd
  lokale Adr: 0
  HSA:        31

Diese Parameter besitzt die Platzhalter-SPS, die mit der eigentlichen Steuerung 
vernetzt ist

*********************************************************************************

Placeholder project for TIA Portal V15:

S7-LAN has the following setting:
IP-address:   10.1.83.227
Subnetmask:   255.255.255.0
Bus parameters:
  Type:       MPI
  Baudrate:   187,5 KBd
  local Adr:  0
  HSA:        31

The placeholder-PLC, which is networked with the actual controller, has these 
parameters

*********************************************************************************
